6487控制软件技术要求

	软件能通过GPIB接口卡实现计算机控制Keithley 6487皮安表，具有测量电流模式、输出恒定直流电压测量模式、线性电压扫描测量电流模式工作模式。
1、 测量电流模式
不输出电压控制外部电压模块，只测量电流数据，可保存；
2、 恒压输出模式和线性电压扫描模式
a、 控制6487的电压源输出0-10v电压进而实现控制外部电压源作等比例满量程（±1kV-±20kV 二十档可设置）输出，软件界面设置的电压为外部电压源输出的自定义电压。
b、 用自定义输出电压参与计算，计算公式：自定义输出电压/测量的电流＊公式计算，计算结果可在工作中实时显示。
c、 可实时显示实际测量电流值数据和根据公式计算后的结果数据，并显示电流值数据和计算后的结果的曲线，数据值可保存为.CSV文件，通过Excel查看。
d、 恒压工作模式时，支持设置测试的数据点数（最多65000点）和每个数据点之间的时间间隔（0.02s-0.2s）；
e、 扫描工作模式时，设置开始电压、结束电压、步进点数和每个步进持续时间（1s-99s）
f、 通过6487后面板的DIGITAL I/O接口的2路5V TTL高低电平组合控制外部高压模块的极性。
3、 软件名称和公司信息按要求定制。 
4、 测电流时支持打开和关闭滤波器功能。

