表1噪声采集装置的主要设备及相应参数
	设备名称
	相关参数

	音频传感器
	型号：HY205
	动态范围上限：146dB

	
	性能等级：SJ/T10724-2013二级
	标称灵敏度：50Mv/Pa

	
	图例
	[image: ]

	采集卡
	型号：NI9181+ NI9252
	电压：±10V

	
	A/D通道数：8
	最高采样频率： 50KS/s

	
	总线类型：以太网
	分辨率：24 位

	
	图例
	[image: ]

	光纤收发器
	型号：ZLAN 9100
	光纤传输距离：20km

	
	光纤：单模单芯双向
	操作温度：-40~85

	
	电源要求：9~24V DC
	湿度范围：5~95%

	
	接口:光纤接口，SC可插拔接口

	
	图例
	[image: ]

	分析服务器
	型号：HPE Proliant ML30GEN10
	处理器：英特尔
至强/酷睿/奔腾

	
	处理器内核：6/4/2
	处理器速度：最高3.8GHz

	
	处理器高速缓存：12MB L3
	内存类型：HPE ECC标准内存

	
	电源类型：350W工厂集成电源

	
	图例
	[image: ]

	储存服务器
	型号：Synology DS1821+
	处理器：AMD Ryzen V1500B 

	
	处理器频率： 4-core 2.2GHz
	处理器架构：64-bit

	
	系统内存：4GB DDR4
	内存扩展：32GB 

	
	最高扩展硬盘容量：18T*8 

	
	图例
	[image: ]

	开关电源
	输入电压：110-220V
	输出功率：60W

	
	输出电压：5V/+15V/-15V/24V
	输出电流：5A/1A

	
	图例
	[image: ]

	网线
	型号：六类屏蔽线
	规格：室内8芯网线

	
	带宽：千兆宽带
	材质：无氧铜

	光纤
	接口型号：SC-SC
	规格：室外单模单芯 

	
	回波损耗：>50db 
	插入损耗：<0.3db
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