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TG2518万年历芯片应用手册


市南方泰科软件技术

TG2518万年历芯片

应

用

手

册
联系方式：市南方泰科软件技术
地    址：市南山区南海大道新能源大厦A座902

传    真：0755-26425602   
电    话：0755-26425603 26430530 26430525                             

网    址：.tgmcu.                           
E—MAIL：stgsoftsz.net.cn
一 功能简介:

· 可兼容TG2488、TG2498（万年历为20年）。
· 不须要外挂音乐片，可实现流水鸟叫功能。
· 外挂一个595或164，可实现基本万年历+生肖+星座功能。
· 外挂一个595或164，可实现基本万年历+24节气功能。
· 外挂一个595或164，可实现基本万年历+24节气+生肖功能。
· 可实现简易版的“月”“日”与“小时”“分钟”轮换显示。
· 可实现公历“月”“日”与农历“月”“日”轮换显示。
· 可实现基本万年历+四位倒计天功能。
· 可实现基本万年历+四位正计天功能。
· 可做石英钟版，走时完全与石英钟同步。
· 可实现简易的时钟版，即只要“小时”和“分钟”显示。
· 不加外挂，可实现一组自动开关日光灯或马达功能（7:00—22:00开，22:00—7:00关）。
· 外挂一个595，可实现基本万年历+控制七组日光灯或马达等外接设备，并可任意设定外接设备开关时间。可再增加无线遥控或红外线遥控功能。
· 外挂N个595，可实现基本万年历+控制七组日光灯或马达等外接设备+房价表功能；房价表最多为12组，每组4位；可再增加无线遥控或红外线遥控功能。
· 万年历可增加到50年，原理图参见五十年版原理图。
· 可选择用蜂鸣器代替喇叭。
· 星期显示方式可选择用数码管或7个LED，其中用8字数码管显示又可选择越南版（2—8）、中文版（1—6、8）、俄文版（1—7）；用米字管数码管可选择英文版、法文版、西班牙版、意大利版、德国版，选项外销版本音乐为外国音乐。
二 操作说明
1． 按键说明：报时/退出键、设置键、上调键、下调/定闹键、流水键、模式/定闹键（模式键只在选为倒计天或顺计天才有）。       

2． 时间调整：

1 正常走时状态下，按“设置”键进入时间设置状态，同时年份“闪烁”，可按“上调”或“下调”键修改年份，修改好后按“设置”键将闪烁位移到公历“月”，按“上调”或“下调”键修改月份；用同样的方法可对日、时、分、秒进行设置；12个公历节日及倒计天数、24个农历节气及倒计天数、12生肖、12星座、星期、农历月、日将自动跟随公历的变化。

2 当秒设定好后，再按“设置”键退出时间设置，回到正常时间状态。

3． 12/24小时制切换：

在正常走时状态，按住“上调”键3秒钟，则可进行12小时制与24小时制的切换。

上电复位时，可默认为24小时制或12小时制，由选项决定。

4． 开／关整点报时：

在正常走时状态，按一下“上调”键，则可以打开整点报时指示灯和整点报时功能；按一下“上调”键，则可以关闭整点报时指示灯和整点报时功能。

5． 天数倒计时或顺计时（由选项决定）

 在正常时间状态下，按“模式”键进入“天数计时状态”，在温度位显示“d1”，计时天数位若显示“――――”，表示计时“无效”；若显示具体数字表示有效，按“上调”键可以切换“有效”/“无效”，按“设置”键进入天数设定，且左边第一位（千位）闪烁，按“上调”或“下调”键修改容，按“设置”键移动闪烁位置到第二位（百位），按“上调”或“下调”键修改闪烁位的容，同样方法可设置十位与个位。

6． 闹钟：

1 8组定闹（由按键选项决定），

默认值无效，默认时间为12：00点，

2 闹钟设定：

在正常时间状态下（或天数计时状态），按“定闹”键进入“定闹查询状态”，定闹指示灯点亮，在温度位显示“A1”，表示当前你看到的是“第1组定闹”的信息，在小时、分钟位显示“――∶――”，表示定闹“无效”；显示“XX∶XX”的具体时间，表示定闹“有效”，按“上调”键可以切换“有效”/“无效”，按“设置”键进入定闹时间设定，且小时位闪烁，按“上调” 或“下调”键修改闪烁位的容，按“设置”键移动闪烁位置到分钟位，按“上调” 或“下调”键修改闪烁位的容，再按“设置”键确认并退出定闹时间设定，再按“定闹”键进入下一组闹铃状态，其设置与“第1组定闹”相同，依次类推即可设置所有定闹。

7． 生日提醒：

1  12组生日提醒，默认值无效，第1到6组默认日期为公历1月1日。

                              第7到12组默认日期为农历1月1日。

2 生日提醒设定：

在最后一组定闹状态，再按一次“定闹”键则进入第一组生日提醒，生日提醒指示灯点亮，在温度位显示“b1”，在公历“月日位”显示有效“生日日期”或无效日期“――――”，则表示生日以“公历日期”为准，若在农历“月日位”显示则表示生日以农历日期为准；按“上调”键可“打开／关闭”该组生日提醒，按“设置”键进入“该组生日提醒日期”设置，按“上调” 或“下调”键修改其容，按“设置”键移动闪烁位置，再按“设置”键确认该组生日提醒设置，再按“定闹” 键进入下一组生日提醒，依次类推即可设置所有生日提醒，当在最后一组生日提醒时，按“定闹” 键则退到正常时间状态。

3 若闹铃中没有一组设置有效，则定闹指示灯熄灭，

4 在任何闹铃时间到正在响闹的状态下只要有键按下，都将关闭闹铃声。

8． 在任何设置状态下，如果超过30秒无操作，将自动退出设置状态，所设定的数据是“有效”的。

9． 在任何设置状态，按“报时”键可退出设置状态，按住设置键3秒也可退出设置状态。

10． 测试温度：

1 温度围：－9～+50℃；

2 热敏电阻值为10K，负温度系数（3550）；

3 参考电阻为10K精密电阻。

11． 第一次上电、复位或停电再来电，都会听到钟声、“现在时刻”“几点几分”和一首“音乐”播出。

12． 闹钟：

1 整点闹铃：当整点闹铃打开时，整点闹铃指示灯点亮，每天的7～21点整点时，会敲打整点钟声，且报“现在时刻几点几分”；如果是外销版则无中文报时。

2 闹钟：均为每日闹钟（每天响闹一次，响闹容是：“咚咚咚……现在时刻几点几分”，“咚咚咚……现在时刻几点几分” ……持续一分钟；如果是外销版则无中文报时）。

3 生日闹钟：（生日的当天7～21点过08分钟时，放生日歌一曲）

13． LED亮度自动调整：晚上22点开始到第二天早上7点，亮度自动降低一半，其他时段正常。
14.自动开关日光灯：
    如果用户把日光灯的电源开关拨到开的位置，则可实现自动关灯和开灯的功能，固定为晚上22点关灯、早上7点开灯。
    自动功能可以取消，在正常走时状态，按住“设置”键3秒钟，听到“嘀、嘀”两声表示取消自动，若再按“设置”键3秒钟听到“嘀”一声，则自动功能又重新打开。
15. 遥控：
如果使用的是无线遥控，在正常走时状态，按住“下调/闹钟”键3秒钟，听到“嘀”一声，表示进入遥控对码状态，随便按遥控器上的某个键，听到“嘀”一声，则对码完成，以后就可以使用此遥控器了。按遥控器上相应的按键可实现报时、开关日光灯、开关声音、遥控调时间等功能（红外线遥控无需对码）。
16．流水鸟叫

    在走时状态下按一下“流水鸟叫”键打开流水鸟叫功能，再按一下开关关闭流水鸟叫功能。
三 电气参数

1. 工作电压：DC2.4—5.5V

2. 静态电流:不大于3UA
3. 工作电流：视版面而不同
4. 工作温度：-1℃～+70℃（但温度显示围是－9～+50℃）
四 键盘矩阵图及功能定义

※：以下PX表示芯片引脚

	P15
	P9
	P10
	P11
	P12
	P16
	P17
	P18
	P19
	P20

	公共端
	定闹/

模式
	下调
	上调
	基本

设置
	无年

设置
	下调/

定闹
	定时

设置
	报时/

退出
	流水

鸟叫


按键功能说明：

	引脚
	功    能    说    明
	备  注

	P9
	定闹键，同时用做生日键；在有倒计天或顺计天才有模式键功能。
	

	P10
	下调键，无线摇控用该键对码，不要闹钟用此键做下调。
	TG2553版本后才有

	P11
	上调键。
	

	P12
	基本设置键，还具备移位功能。
	

	P15
	所有功能键公共端。
	

	P16
	无年设置键，20年版本版面上没有年的用该键；50年版本版面只有时分的用该键，直接设置时和分。
	TG2553版本后才有直接设置时和分

	P17
	下调键，也有设置定闹/生日功能。
	

	P18
	定时设置键，兼容基本设置键（P12）的功能外，还可设置控制定时开关日光灯或马达,按住3S进入定时开关的时间设定状态。
	

	P19
	报时/退出/贪睡键。
	外销版本有贪睡功能

	P20
	流水鸟叫键。
	


五 快速应用索引

※：根据用户所需版面，对照下表可快速查找对应的原理图做参考

	序号
	版  面    容
	参考的原理图名称或序号
	选  项  说  明

	1
	基本万年历+12生肖+12星座
	TG2518基本+生肖+星座原理图
	P9脚下拉30K，外挂一个595

	2
	基本万年历+农历24节气
	TG2518基本+24节气原理图
	P10脚下拉30K，外挂一个595

	3
	基本万年历+四位天数倒计
	TG2518基本+正计或倒计原理图
	P22脚下拉30K，外挂一个595

	4
	基本万年历+四位天数正计
	TG2518基本+正计或倒计原理图
	P22脚和P25脚各下拉30K，外挂一个595

	5
	基本万年历+12生肖+农历24节气
	TG2518基本+节气+生肖原理图
	P10脚下拉30K，外挂一个595

	6
	日期／时间轮换显示
	TG2518日期时间轮换版原理图
	P11脚和P26脚各下拉30K

	7
	日期／时间/温度星期轮换显示
	TG2518日期时间温度星期轮换原理图
	P11脚和P12脚各下拉30K

	8
	公历/农历轮换显示
	TG2518公农历转换原理图
	P23脚下拉30K

	9
	基本万年历+遥控控制七组开关日光灯或马达+12组房价表
	TG2518房价表原理图（共两页）
	P22脚/ P23脚和P26脚各下拉30K，外挂N个595

	10
	基本万年历+遥控控制七组开关日光灯或马达
	TG2518房价表原理图（共两页）
	22脚和P26脚各下拉30K，

外挂一个595

	11
	基本万年历+自动控制一组开关日光灯
	TG2518自动开关灯原理图
	P8脚和P26脚各下拉30K

	12
	带秒跳基本万年历
	TG2518有秒基本原理图
	P26脚下拉30K

	13
	用蜂鸣器代替喇叭
	TG2518有秒基本原理图
	P26脚下拉30K，P8与P9或P10短接

	14
	用2个米字管显示星期

（英/德/意/法/西5国可选）
	TG2518五十年版米字管原理图
	P12脚和P26脚各下拉30K+所选国家选项下拉（原理图有说明），P8脚和P11脚短接

	15
	50年万年历销基本版
	TG2518五十年版基本原理图
	P26脚下拉30K,P8脚和P11脚短接

	16
	星期用7个LED做销，有中文报时
	TG2518五十年版基本原理图
	P19脚/ P20脚和P26脚各下拉30K,P8脚和P11脚短接

	17
	50年万年历外销基本版

（华氏温度）
	TG2518五十年版华氏温度原理图
	P12脚/P16脚/P20脚和P26脚各下拉30K

	18
	石英钟版
	TG2518石英钟版原理图
	P24脚/P25脚和P26脚各下拉30K

	19
	时分秒简易版版
	TG2518时分秒简易原理图
	P16脚/P20脚和P26脚各下拉30K

	
	红外线遥控器
	TG6222红外线发射原理图
	


注意：1：上表中“PX脚下拉30K”表示芯片相应脚对地下拉30K的电阻。

2：针对选择各国选项在对应原理图中有详细说明。

六 COB封装图
我司可为客户提供3种COB封装（也可提供裸片，如有需要，请至电我司索取），具体参数如下：

1. 标准DIP32\600封装。在PCB标准库中调用即可，这里不附尺寸图。（因此封装P31脚和P32脚在部集成由P31脚输出，故封装上P32脚悬空，选用此封装LAYOUT时可将原理图P32脚外接的两个电阻删除掉）

2. 单面直插式封装。见下图：（原理图上接CPU第二脚的电容C3和电阻R11放置在此板上，选用此封装LAYOUT时万年历板上不要画这两个元件）
[image: image2.wmf]
3．三面贴片式封装。见下图：
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七 用LM386做音频放大

如果用户需要更大的流水鸟叫声/报时声/和弦声，可用低功耗的LM386做音频放大电路，具体如下图：

注意：采用LM386做音频放大电路LAYOUT板时要尽量靠近TG2518芯片，否则会有较大噪音产生。
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八 兼容TG2488/TG2498

TG2518芯片可直接兼容TG2488/TG2498，如果兼容后要要做流水鸟叫功能需按下图示稍做修改：

1. 用户可在原用TG2488/TG2498方案LAY的PCB板上加一个开关即可实现此功能，在芯片P15脚与P20脚之间加一个轻触开关SW1即可.

2. 如需要调节流水鸟叫声音的大小，可参考下图增加一个4.7K欧的电位器VR, 串接在R1到Q9基极间。
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九PCB设计/生产注意事项
1. 进行PCB LAYOUT时，P2脚/P4脚/P5脚/P6脚外接的元件尽量靠近CPU，与之联接的走线尽量短，特别是P2脚；这样可以提高芯片的抗干扰能力。
2. 进行PCB LAYOUT时，注意瓷片电容C11和电解电容C10的摆放，将C11和C10放置在靠近CPU的P1脚和P3脚 ，这样在VDD供电先经过电解电容C10进行低频滤波，再经过瓷片电容C11进行高频滤波，然后将纯净的直流电提供给CPU，保证CPU工作更稳定。

3. CPU的P15脚有一个102的瓷片电容对地，此电容对做动感画的机型可提高抗干扰能力，所以尽量不要省掉；也不要改变其容量。

4. 如果您设计的版面不要温度显示，您可将热敏电阻R10和电容C4取消，并将原热敏电阻两脚短路即可，如果不这样做显示界面几秒钟会微闪一下。

5. 原理图中电阻R9是测温参考电阻，将其阻值调大温度显示变高，调小温度显示变低。

6. 如果用4位年份，数码管又在0.8英寸或以上，可将三极管Q5改为复合管，这样亮度调整更方便。

7. 二极管D8一定要采用低压降型（0.2—0.4V）的锗管，如1N60、BAT85等；不要用压降≥0.6V的硅管。

8. 出于成本考虑可将备用电池供电到VDD的二极管D1改为1N4004，但备用电池使用寿命会变短。

9. CPU的P21脚下拉到地的电阻R13做掉电检测用，不要省掉。

10. 调试样机或生产过程如更改选项后，要将VDD与地的电放完后重新上电才生效。

11. 芯片属于敏感器件，生产过程与之有直接接触的人员一定要带静电手腕，焊接电烙铁要接地线，以免静电损坏芯片。
十 电路原理图

我司可提供两种格式的原理图，如下：

1. WORD格式：见附页TG2518WORD文档原理图。

2. PROTEL格式：见附页TG2518 PROTEL 99格式原理图。
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