通信协议
组播地址
损管监控装置内部含一组播组：
	序号
	组播组
	组播地址

	1
	指控设备网络组
	


[bookmark: _Toc57224566]以太网信息单位格式说明
外部网络设备与损管监控设备网络交换信息报文类型包括：心跳报文、关机报文、普通模拟量输入报文、开关量输入报文、报警事件信息报文。
[bookmark: _Toc57224567]时戳说明
时戳表示信息产生的时刻，由信息源头设备产生，时戳信息具体格式如下。
	名称
	字段长度
	字段类型
	划分
	含义
	单位
	取值范围
	量纲

	时戳
	8字节无符号整形
	无符号整形
	高4字节
	从1970年始至今的秒数
	s
	0-(232-1)
	1

	
	
	无符号整形
	低4字节
	当前毫秒值
	ms
	0-999.999999
	1×10-6


备注：a、表示精度： 10-6ms；
b、时戳表示的时间为UTC时间；
c、高4字节表示从1970年1月1日0时0分0秒开始至今的秒数；
d、低4字节表示当前的毫秒值；
e、发送端将当前毫秒值×106取整后发送；
f、接收端将接收到的时戳×10-6即得到相应的毫秒值。
[bookmark: _Toc57224570]心跳报文
报文基本要素
	信息单元名称：
	心跳报文
	信息单元标识ID：
	03H

	信源主机名称：
	损管监控组
	信宿主机名称：
	指控设备组

	信源主机IP地址：
	
	信宿主机IP地址：
	-

	信源协议端口：
	
	信宿协议端口：
	-

	传输层协议：
	
	数据率：
	/

	发送条件（时机）：
	各设备开机或复位并工作正常后，每5秒周期发送
	
	


具体报文格式
	序号
	字段名称
	字段长度
	说明

	1
	信息单元序号
	1字节
	该字段数值由打包时设置

	2
	信息单元标识
	1字节
	03H

	3
	信息单元长度
	2字节
	000EH

	4
	时戳
	8字节
	

	5
	设备标识ID
	2字节
	见设备标识ID编码规则


[bookmark: _Toc57224571]关机报文
报文基本要素
	信息单元名称：
	关机报文
	信息单元标识ID：
	04H

	信源主机名称：
	
	信宿主机名称：
	

	信源主机IP地址：
	
	信宿主机IP地址：
	-

	信源协议端口：
	
	信宿协议端口：
	-

	传输层协议：
	
	数据率：
	/


[bookmark: _Toc57224575]普通模拟量输入报文
报文基本要素
	信息单元名称：
	普通模拟量输入报文
	信息单元标识ID：
	11H

	信源主机名称：
	损管设备组
	信宿主机名称：
	外部网络设备

	信源主机IP地址：
	230.1.1.1
	信宿主机IP地址：
	-

	信源协议端口：
	078H
	信宿协议端口：
	-

	传输层协议：
	UDP
	数据率：
	/

	发送条件（时机）：
	各设备开机或复位并工作正常后，每5秒周期发送
	
	


具体报文格式
	序号
	字段名称
	字段长度
	说  明

	1
	信息单元序号
	1字节
	该字段数值由打包时设置

	2
	信息单元标识
	1字节
	11H

	3
	信息单元长度
	2字节
	000EH+30*10

	4
	时戳
	8字节
	

	5
	信号点数量(M)
	2字节
	

	6
	信号点ID
	4字节
	详见信号点ID编码规则

	7
	信号点数据
	6字节
	详见信号点数据格式约定

	。。。
	。。。。。。
	。。。
	

	m
	信号点ID
	4字节
	详见信号点ID编码规则

	m+1
	信号点数据
	6字节
	详见信号点数据格式约定


[bookmark: _Toc57224576]开关量输入报文
报文基本要素
	信息单元名称：
	开关量输入报文
	信息单元标识ID：
	13H、14H

	信源主机名称：
	
	
	

	信源主机IP地址：
	
	
	

	信源协议端口：
	
	
	

	传输层协议
	
	
	

	发送条件（时机）：
	各设备开机或复位并工作正常后，每5秒周期发送
	
	


具体报文格式
	序号
	字段名称
	字段长度
	说  明

	1
	信息单元序号
	1字节
	该字段数值由打包时设置

	2
	信息单元标识
	1字节
	13H、14H

	3
	信息单元长度
	2字节
	000EH+M*8 

	4
	时戳
	8字节
	

	5
	信号点数量(M)
	2字节
	

	6
	信号点ID
	4字节
	详见信号点ID编码规则

	7
	信号点数据
	4字节
	详见信号点数据格式约定

	。。。
	。。。。。。
	。。。
	

	m
	信号点ID
	4字节
	详见信号点ID编码规则

	m+1
	信号点数据
	4字节
	详见信号点数据格式约定


报文说明
打包在同一信息单元内的信号点数据必须是同一时间发生改变的同类数据。
[bookmark: _Toc57224577]报警事件信息报文
报文格式基本要素说明
	信息单元名称：
	报警事件信息报文
	信息单元标识ID：
	15H、16H、17H、18H、19H

	信源主机名称：
	损管设备组
	信宿主机名称：
	损管监控组

	信源主机IP地址：
	230.1.1.1
	信宿主机IP地址：
	-

	信源协议端口：
	078
	信宿协议端口：
	-

	传输层协议
	UDP
	数据率：
	/

	发送条件（时机）：
	各设备开机或复位并工作正常后，每5秒周期发送
	
	


具体报文格式
	序号
	字段名称
	字段长度
	说  明

	1
	信息单元序号
	1字节
	该字段数值由打包时设置

	2
	信息单元标识
	1字节
	14H

	3
	信息单元长度
	2字节
	000EH+M*10 

	4
	时戳
	8字节
	

	5
	报警事件数量(M)
	2字节
	

	6
	报警事件ID
	4字节
	详见报警事件ID编码规则

	7
	报警事件数据
	6字节
	详见报警事件数据格式约定

	。。。
	。。。。。。
	。。。
	

	m
	报警事件ID
	4字节
	详见报警事件ID编码规则

	m+1
	报警事件数据
	6字节
	详见报警事件数据格式约定


报文说明
a、报警事件报文中的报警指不随采集信号一同发送的独立报警；
b、打包在同一信息单元内的报警事件必须是同一时间发生的报警事件。
