
STM32_FlashLoader.axf:	file format elf32-littlearm

SYMBOL TABLE:
00000021 l       *ABS*	00000000 $m
20000000 l       ER_RO	00000000 $t
2000000a l       ER_RO	00000000 $d
20000014 l       ER_RO	00000000 $t
20000026 l       ER_RO	00000000 $d
2000003c l       ER_RO	00000000 $t
20000252 l       ER_RO	00000000 $d
2000026c l       ER_RO	00000000 $t
2000044e l       ER_RO	00000000 $d
2000045c l       ER_RO	00000000 $t
200007c2 l       ER_RO	00000000 $d
200007e4 l       ER_RO	00000000 $t
20000b96 l       ER_RO	00000000 $d
20000bb4 l       ER_RO	00000000 $t
20000c24 l       ER_RO	00000000 $t
20000c26 l       ER_RO	00000000 $d
20000c28 l       ER_RO	00000000 $t
20000c52 l       ER_RO	00000000 $d
20000c54 l       ER_RO	00000000 $t
20000c62 l       ER_RO	00000000 $d
20000c64 l       ER_RO	00000000 $t
20000cae l       ER_RO	00000000 $d
20000cb0 l       ER_RO	00000000 $t
20000cb6 l       ER_RO	00000000 $d
20000cbc l       ER_RO	00000000 $t
20000cc0 l       ER_RO	00000000 $d
20000cc4 l       ER_RO	00000000 $d.realdata
20000cd8 l       ER_RW	00000000 $d.realdata
20000ce4 l       ER_ZI	00000000 $d.realdata
20002d20 l       ER_ZI	00000000 $d.realdata
20002f20 l       ER_ZI	00000000 $d.realdata
20002f80 l       ER_ZI	00000000 $d.realdata
20003180 l       ER_ZI	00000000 $d.realdata
00000000 l    df *ABS*	00000000 C:\Documents and Settings\junseok\???? ???\STM32\A1000_Flash_loader\main.c
2000003c l    d  ER_RO	00000230 ER_RO
20000cd8 l    d  ER_RW	0000000b ER_RW
20000cd8 l     O ER_RW	00000000 .data$0
20000ce4 l    d  ER_ZI	0000203c ER_ZI
20000ce4 l     O ER_ZI	00000000 .bss$5
00000000 l    df *ABS*	00000000 C:\Documents and Settings\junseok\???? ???\STM32\A1000_Flash_loader\stm32f10x_it.c
00000000 l    df *ABS*	00000000 C:\Documents and Settings\junseok\???? ???\STM32\A1000_Flash_loader\stm32f10x_flash.c
2000026c l    d  ER_RO	000001f0 ER_RO
200002fa l     F ER_RO	00000010 delay
00000000 l    df *ABS*	00000000 C:\Documents and Settings\junseok\???? ???\STM32\A1000_Flash_loader\stm32f10x_lib.c
00000000 l    df *ABS*	00000000 C:\Documents and Settings\junseok\???? ???\STM32\A1000_Flash_loader\stm32f10x_rcc.c
2000045c l    d  ER_RO	00000388 ER_RO
20000cc4 l    d  ER_RO	00000014 ER_RO
20000cc4 l     O ER_RO	00000000 .constdata$1
20000cc4 l     O ER_RO	00000010 APBAHBPrescTable
20000cd4 l     O ER_RO	00000004 ADCPrescTable
00000000 l    df *ABS*	00000000 C:\Documents and Settings\junseok\???? ???\STM32\A1000_Flash_loader\stm32f10x_nvic.c
200007e4 l    d  ER_RO	000003d0 ER_RO
00000000 l    df *ABS*	00000000 C:\Documents and Settings\junseok\???? ???\STM32\A1000_Flash_loader\Buff.c
20002d20 l    d  ER_ZI	00000200 ER_ZI
20002d20 l     O ER_ZI	00000000 .bss$5
00000000 l    df *ABS*	00000000 C:\Documents and Settings\junseok\???? ???\STM32\A1000_Flash_loader\cortexm3_macro.s
20000bb4 l    d  ER_RO	0000006e ER_RO
00000000 l    df *ABS*	00000000 C:\Documents and Settings\junseok\???? ???\STM32\A1000_Flash_loader\stm32f10x_vector.s
20003180 l    d  ER_ZI	00000200 ER_ZI
20003180 l     O ER_ZI	00000200 Stack_Mem
20003380 l       ER_ZI	00000000 __initial_sp
20002f80 l    d  ER_ZI	00000200 ER_ZI
20002f80 l     O ER_ZI	00000200 Heap_Mem
20002f80 l     O ER_ZI	00000000 __heap_base
20003180 l     O ER_ZI	00000000 __heap_limit
20000000 l    d  ER_RO	0000003c ER_RO
2000000c l     O ER_RO	00000004 endprogram
20000010 l     O ER_RO	00000000 exception_handler
20000014 l     F ER_RO	00000000 loop0
20000018 l     F ER_RO	00000000 loop1
00000200 l       *ABS*	00000000 Heap_Size
00000200 l       *ABS*	00000000 SVS_STACK_SIZE
00000200 l       *ABS*	00000000 Stack_Size
00000000 l    df *ABS*	00000000 dc.s
00000000 l    df *ABS*	00000000 ../../stkheap2.s
20000c24 l    d  ER_RO	00000040 ER_RO
00000000 l    df *ABS*	00000000 ../../angel/sys.s
20000c64 l    d  ER_RO	0000004c ER_RO
00000000 l    df *ABS*	00000000 ../../angel/rt.s
00000000 l    df *ABS*	00000000 ../../angel/rt.s
20000cb0 l    d  ER_RO	0000000c ER_RO
00000000 l    df *ABS*	00000000 ../../angel/rt.s
00000000 l    df *ABS*	00000000 ../../angel/rt.s
00000000 l    df *ABS*	00000000 ../../angel/sys.s
20000cbc l    d  ER_RO	00000008 ER_RO
20002f20 l    d  ER_ZI	00000060 ER_ZI
00000000 g       *ABS*	00000000 BuildAttributes$$THUMB_ISAv4$M$P$D$PE$A:L22UL41UL21$X:L11$S22US41US21$IEEE1$IW$~IW$USESV6$~STKCKD$USESV7$~SHL$OSPACE$EBA8$REQ8$PRES8$EABIv2
20000000 g     F ER_RO	0000001c .hidden Reset_Handler
2000001c g     F ER_RO	00000000 .hidden __user_initial_stackheap
2000003c g     F ER_RO	00000008 .hidden ReadChipID
20000044 g     F ER_RO	00000078 .hidden EraseSector
200000bc g     F ER_RO	00000042 .hidden EraseAll
200000fe g     F ER_RO	00000030 .hidden Program
2000012e g     F ER_RO	0000000e .hidden NVIC_Configuration
2000013c g     F ER_RO	0000006e .hidden RCC_Configuration
200001aa g     F ER_RO	00000028 .hidden Flash_Init
200001d2 g     F ER_RO	0000003c .hidden Main
2000020e g     F ER_RO	00000020 .hidden BlankCheck
2000022e g     F ER_RO	00000024 .hidden Verification
2000026c g     F ER_RO	00000016 .hidden FLASH_SetLatency
20000282 g     F ER_RO	00000016 .hidden FLASH_HalfCycleAccessCmd
20000298 g     F ER_RO	00000016 .hidden FLASH_PrefetchBufferCmd
200002ae g     F ER_RO	0000000c .hidden FLASH_Unlock
200002ba g     F ER_RO	0000000e .hidden FLASH_Lock
200002c8 g     F ER_RO	00000032 .hidden FLASH_GetStatus
2000030a g     F ER_RO	0000002a .hidden FLASH_WaitForLastOperation
20000334 g     F ER_RO	0000004c .hidden FLASH_ErasePage
20000380 g     F ER_RO	00000048 .hidden FLASH_EraseAllPages
200003c8 g     F ER_RO	00000042 .hidden FLASH_ProgramHalfWord
2000040a g     F ER_RO	00000014 .hidden FLASH_GetReadOutProtectionStatus
2000041e g     F ER_RO	0000002a .hidden FLASH_GetFlagStatus
20000448 g     F ER_RO	00000006 .hidden FLASH_ClearFlag
2000045c g     F ER_RO	0000004e .hidden RCC_DeInit
200004aa g     F ER_RO	00000044 .hidden RCC_HSEConfig
200004ee g     F ER_RO	00000038 .hidden RCC_GetFlagStatus
20000526 g     F ER_RO	00000024 .hidden RCC_WaitForHSEStartUp
2000054a g     F ER_RO	00000012 .hidden RCC_AdjustHSICalibrationValue
2000055c g     F ER_RO	00000006 .hidden RCC_HSICmd
20000562 g     F ER_RO	00000016 .hidden RCC_PLLConfig
20000578 g     F ER_RO	00000006 .hidden RCC_PLLCmd
2000057e g     F ER_RO	00000010 .hidden RCC_SYSCLKConfig
2000058e g     F ER_RO	0000000a .hidden RCC_GetSYSCLKSource
20000598 g     F ER_RO	00000010 .hidden RCC_HCLKConfig
200005a8 g     F ER_RO	00000010 .hidden RCC_PCLK1Config
200005b8 g     F ER_RO	00000012 .hidden RCC_PCLK2Config
200005ca g     F ER_RO	0000001a .hidden RCC_ITConfig
200005e4 g     F ER_RO	00000008 .hidden RCC_USBCLKConfig
200005ec g     F ER_RO	00000010 .hidden RCC_ADCCLKConfig
200005fc g     F ER_RO	0000002c .hidden RCC_LSEConfig
20000628 g     F ER_RO	00000006 .hidden RCC_LSICmd
2000062e g     F ER_RO	0000000c .hidden RCC_RTCCLKConfig
2000063a g     F ER_RO	00000008 .hidden RCC_RTCCLKCmd
20000642 g     F ER_RO	000000c2 .hidden RCC_GetClocksFreq
20000704 g     F ER_RO	0000001a .hidden RCC_AHBPeriphClockCmd
2000071e g     F ER_RO	0000001a .hidden RCC_APB2PeriphClockCmd
20000738 g     F ER_RO	0000001a .hidden RCC_APB1PeriphClockCmd
20000752 g     F ER_RO	0000001a .hidden RCC_APB2PeriphResetCmd
2000076c g     F ER_RO	0000001a .hidden RCC_APB1PeriphResetCmd
20000786 g     F ER_RO	00000008 .hidden RCC_BackupResetCmd
2000078e g     F ER_RO	00000006 .hidden RCC_ClockSecuritySystemCmd
20000794 g     F ER_RO	00000006 .hidden RCC_MCOConfig
2000079a g     F ER_RO	0000000e .hidden RCC_ClearFlag
200007a8 g     F ER_RO	00000014 .hidden RCC_GetITStatus
200007bc g     F ER_RO	00000006 .hidden RCC_ClearITPendingBit
200007e4 g     F ER_RO	0000002a .hidden NVIC_DeInit
2000080e g     F ER_RO	0000004c .hidden NVIC_SCBDeInit
2000085a g     F ER_RO	0000000c .hidden NVIC_PriorityGroupConfig
20000866 g     F ER_RO	000000a0 .hidden NVIC_Init
20000906 g     F ER_RO	0000000c .hidden NVIC_StructInit
20000912 g     F ER_RO	00000008 .hidden NVIC_SETPRIMASK
2000091a g     F ER_RO	00000008 .hidden NVIC_RESETPRIMASK
20000922 g     F ER_RO	00000008 .hidden NVIC_SETFAULTMASK
2000092a g     F ER_RO	00000008 .hidden NVIC_RESETFAULTMASK
20000932 g     F ER_RO	0000000c .hidden NVIC_BASEPRICONFIG
2000093e g     F ER_RO	00000008 .hidden NVIC_GetBASEPRI
20000946 g     F ER_RO	0000000a .hidden NVIC_GetCurrentPendingIRQChannel
20000950 g     F ER_RO	0000002a .hidden NVIC_GetIRQChannelPendingBitStatus
2000097a g     F ER_RO	00000006 .hidden NVIC_SetIRQChannelPendingBit
20000980 g     F ER_RO	00000014 .hidden NVIC_ClearIRQChannelPendingBit
20000994 g     F ER_RO	0000000a .hidden NVIC_GetCurrentActiveHandler
2000099e g     F ER_RO	0000002a .hidden NVIC_GetIRQChannelActiveBitStatus
200009c8 g     F ER_RO	00000008 .hidden NVIC_GetCPUID
200009d0 g     F ER_RO	0000000e .hidden NVIC_SetVectorTable
200009de g     F ER_RO	0000000c .hidden NVIC_GenerateSystemReset
200009ea g     F ER_RO	0000000c .hidden NVIC_GenerateCoreReset
200009f6 g     F ER_RO	00000022 .hidden NVIC_SystemLPConfig
20000a18 g     F ER_RO	00000030 .hidden NVIC_SystemHandlerConfig
20000a48 g     F ER_RO	00000068 .hidden NVIC_SystemHandlerPriorityConfig
20000ab0 g     F ER_RO	0000002c .hidden NVIC_GetSystemHandlerPendingBitStatus
20000adc g     F ER_RO	00000016 .hidden NVIC_SetSystemHandlerPendingBit
20000af2 g     F ER_RO	0000001c .hidden NVIC_ClearSystemHandlerPendingBit
20000b0e g     F ER_RO	0000002a .hidden NVIC_GetSystemHandlerActiveBitStatus
20000b38 g     F ER_RO	00000042 .hidden NVIC_GetFaultHandlerSources
20000b7a g     F ER_RO	0000003a .hidden NVIC_GetFaultAddress
20000bb4 g     F ER_RO	00000000 .hidden __WFI
20000bb8 g     F ER_RO	00000000 .hidden __WFE
20000bbc g     F ER_RO	00000000 .hidden __SEV
20000bc0 g     F ER_RO	00000000 .hidden __ISB
20000bc6 g     F ER_RO	00000000 .hidden __DSB
20000bcc g     F ER_RO	00000000 .hidden __DMB
20000bd2 g     F ER_RO	00000000 .hidden __SVC
20000bd6 g     F ER_RO	00000000 .hidden __MRS_CONTROL
20000bdc g     F ER_RO	00000000 .hidden __MSR_CONTROL
20000be6 g     F ER_RO	00000000 .hidden __MRS_PSP
20000bec g     F ER_RO	00000000 .hidden __MSR_PSP
20000bf2 g     F ER_RO	00000000 .hidden __MRS_MSP
20000bf8 g     F ER_RO	00000000 .hidden __MSR_MSP
20000bfe g     F ER_RO	00000000 .hidden __SETPRIMASK
20000c02 g     F ER_RO	00000000 .hidden __RESETPRIMASK
20000c06 g     F ER_RO	00000000 .hidden __SETFAULTMASK
20000c0a g     F ER_RO	00000000 .hidden __RESETFAULTMASK
20000c0e g     F ER_RO	00000000 .hidden __BASEPRICONFIG
20000c14 g     F ER_RO	00000000 .hidden __GetBASEPRI
20000c1a g     F ER_RO	00000000 .hidden __REV_HalfWord
20000c1e g     F ER_RO	00000000 .hidden __REV_Word
20000c24 g     F ER_RO	00000004 .hidden __use_two_region_memory
20000c28 g     F ER_RO	0000002c .hidden __rt_stackheap_init_2region
20000c54 g     F ER_RO	00000010 .hidden __rt_heap_extend_2region
20000c64 g     F ER_RO	0000004c .hidden __user_setup_stackheap
20000cb0 g     F ER_RO	00000008 .hidden __rt_stackheap_storage
20000cbc g     F ER_RO	00000004 .hidden __user_libspace
20000cbc  w    F ER_RO	00000000 .hidden __user_perproc_libspace
20000cbc  w    F ER_RO	00000000 .hidden __user_perthread_libspace
20000cd8 g     O ER_RW	00000004 .hidden EraseCounter
20000cdc g     O ER_RW	00000004 .hidden NbrOfPage
20000ce0 g     O ER_RW	00000001 .hidden FLASHStatus
20000ce1 g     O ER_RW	00000001 .hidden MemoryProgramStatus
20000ce2 g     O ER_RW	00000001 .hidden HSEStartUpStatus
20000ce4 g     O ER_ZI	0000203c .hidden Flash_Info
20002d20 g     O ER_ZI	00000200 .hidden SvsStack
20002f20 g     O ER_ZI	00000060 .hidden __libspace_start
