控制方案介绍

1、 控制原理

电路原理图如图1所示，输出信号被分为了两个支路，上下两条支路的唯一区别便是放大倍数不同其余部分均相同，其中上支路为放大100倍，下支路为缩小5倍。
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图1电路原理图

由于电路需要测量的电压范围量程为30dB-130dB，故被分为了两个档位，LU1：30dB-90dB，LU2：70dB-130dB分别对应上支路和下支路。因为上支路和下支路的放大倍数分别为100和0.2，故对应的电压输出范围为：

上支路输出电压范围：3.16mv-3.16V

对应的实际信号大小的计算方法为
U0实 = U0上 / 100
下支路输出电压范围：31.6uV -31.6mV

U0实 =  U0下 * 5
在使用是时需要需要根据输出的电压自动选择不同支路的信号作为有效信号，假设默认选择下支路输出端为有效输出端，当检查到某一瞬间输出端的电压0.5V时，由于程序需要进行补偿，即真是的输入音频信号为：

U0实  = Uo下 *  5 = 0.5 * 5 = 2.5V

当有某一时刻输出端电压小于0.632mV时，软件自动切换使用上支路作为有效输出端口，假设此时上支路的输出端的电压为2V，则输出电压的实际值为：

Uo实 = Uo上 /  100 =  2V  /  100 = 20 mV
