五凌工业大数据平台数据接入需求说明表


	申请单位/部门
	

	申请人
	
	申请日期
	

	申请事由：

五强溪电厂智能声纹巡检系统已完成部署实施，需将其结构化数据接入五凌工业大数据平台。


	待接入系统名称
	五强溪电厂智能声纹巡检系统

	待接入系统
网络分区
	五凌信息外网
	待接入系统
数据通讯方式
	结构化数据库数据抽取

	接入网络路径
	五强溪电厂智能声纹巡检系统数据服务器→电厂外网→五凌总部外网→五凌总部内网→五凌工业大数据平台

	数据接入用途：

五强溪智能声纹巡检系统采集五强溪4#机组噪声信号，提取声纹特征，为智能远程运维系统相关提供数据支撑。



	平台对接部门
	
	对接人员
	

	待接入系统时序数据测点清单 / 结构化数据库说明文档：

见附件（ 纸质档 /  电子档）（划）


	备注：




附件1：时序数据说明文档

附件2：结构化数据库说明文档（示例）

数据库及数据结构说明

数据库连接信息：
	连接IP
	端口
	用户名
	密码
	数据库
	SCHEMA

	172.168.1.X
	8000
	XXXX
	XXXX
	XXXX
	XXXX



外部设备【非机器人采集数据】相关配置表
表feature：特征值数据表
	列名
	数据类型
	数据长度
	备注

	time
	Int
	4
	时间戳

	anomaly
	boolean
	1
	异常标签 true/false

	anomalyInt
	Int
	4
	异常标签 1/0

	dc
	float
	4
	直流电平位移

	peak
	float
	4
	信号最大值

	rms
	float
	4
	信号均方根

	device
	varchar
	12
	设备标签

	channel
	varchar
	4
	通道标签



表spike_events：异常值数据表
	列名
	数据类型
	数据长度
	备注

	time
	Int
	4
	时间戳

	snr
	float
	4
	异常点声强

	device
	varchar
	12
	设备标签

	channel
	varchar
	4
	通道标签



表spectrogram：频谱图数据表
	列名
	数据类型
	数据长度
	备注

	time
	Int
	4
	时间戳

	400
	float
	4
	400Hz频谱

	800
	float
	4
	800Hz频谱

	1200
	float
	4
	1200Hz频谱

	…
	float
	4
	…表示省略

	16000
	float
	4
	16000Hz频谱

	device
	varchar
	12
	设备标签

	channel
	varchar
	4
	通道标签



表waveform：波形图数据表
	列名
	数据类型
	数据长度
	备注

	time
	Int
	4
	时间戳

	amplitude
	float
	4
	信号幅值

	device
	varchar
	12
	设备标签

	channel
	varchar
	4
	通道标签



