理解不仔细
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1.先按ID索引
ID:c8:40:14 Value: 7C FC
ID:a1:40:14 Value: 1C 9C
……
2.未配置的ID使用default
Others:       Value: 7C FC
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写入7C FC 
以为FC 是写入寄存器2

写进去之后 保留字和SUS ,LB会在重启后直接变成0 ,只留下CMP位为1
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6. STATUS REGISTER

S$15 S14 S$13 S12 S11 S$10 S9 S8
SUS CMP Reserved Reserved Reserved LB QE SRP1
S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0
SRPO BP4 BP3 BP2 BP1 BPO WEL WIP





